|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Module** | **Module Pin** | **Arduino Pin** |
| **DHT11** | S | 7 |
| VCC | +5 |
| GND | G |
| **ALPST19** | + | +5 |
| Out | A0 |
| - | G |
| **GUVA Analog UV** | + | +5 |
| Out | A1 |
| - | - |
| **Raindrops module** | A0 | A2 |
| D0 | - |
| GND | G |
| VCC | +5 |
| **VEML7700(i2c)** | Vin | +5 |
| 3V0 |  |
| GND | G |
| SCL | A5 |
| SDA | A4 |
| **BMP280(spi)** | Vin | +5 |
| 3V0 |  |
| GND | G |
| SCK | 13 |
| SD0 | 12 |
| SDI | 11 |
| CS | 10 |